2
ВСТУП

Актуальність теми роботи. Атомні електростанції (АЕС) є складними технологічними комплексами, що виробляють електроенергію шляхом використання ядерної енергії.
Одним із критично важливих елементів їхньої інфраструктури є трубопровідні системи, які забезпечують циркуляцію теплоносія, охолоджувальної води, допоміжних рідин і газів, а також підтримку роботи систем безпеки.
Надійність трубопроводів безпосередньо впливає на безпеку експлуатації АЕС, оскільки їхня відмова може спричинити аварії.
В Україні трубопроводи на АЕС експлуатуються тривалий час, і проблема допустимості дефектів ерозійно-корозійного зношування залишається актуальною. Зокрема, фіксувалися випадки протікання технічної води з трубопроводів діаметром 38–150 мм, що свідчить про потребу вдосконалення методів оцінки їхнього стану.
Мета і задачі роботи. Метою є розробка науково обґрунтованого підходу до оцінки допустимої товщини стінок трубопроводів, які зазнають ерозійно-корозійного зношування. Для цього передбачається:
– проаналізувати наявні методи неруйнівного контролю та їх обмеження;
– обґрунтувати критерії оцінки допустимого стану трубопроводів;
– запропонувати підхід до прийняття технічних рішень щодо експлуатації або ремонту зношених ділянок.
Об’єкт роботи. Процес експлуатації трубопровідних систем на АЕС, що піддаються ерозійно-корозійному зношуванню.
Предмет роботи. Оцінка залишкової товщини стінок трубопроводів і критерії прийняття рішень щодо їх подальшої експлуатації або ремонту.
Апробація матеріалів роботи. Основні результати були апробовані під час виступу на конференції «Сучасні проблеми енергетики» в Національному університеті «Одеська політехніка» у 2025 році. Доповідь опублікована у збірнику матеріалів конференції [1].
