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ДОДАТОК Е
ПРИКЛАД ПРЕДСТАВЛЕННЯ ОПИСУ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ

6 Індивідуальна робота
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Мета курсової роботи – закріплення знань з основних положень теорії розрахунку розмірних ланцюгів, граничних розмірів деталей спряження та граничних калібрів.
Здобувач отримує завдання першому в семестрі практичному занятті.
Пояснювальна записка містить 20-25 сторінок Кількість розділів – 3. Графічна частина – два аркуша креслень формату А1.
Змістовна послідовність виконання роботи.
1. Розрахунок посадки з натягом та складення схеми розташування полів допусків обраної посадки та граничних калібрів.
2. Виконання робочих креслень калібру-пробки (вставка прохідної (ПР), непрохідної (НЕ), пробка в складі) і калібру-скоби.
3. Розрахунок підшипника кочення та виконання схеми розташування полів допусків з’єднання підшипника з валом і корпусом.
4. Розрахунок заданий у вузлу розмірного ланцюга методом граничного підсумовування та теоретико-імовірнісним методом.
5. Виконання схеми розташування полів допусків деталей заданого різьбового з’єднання.
6. Вибір норм точності зубчастого колеса та виконання робочого креслення зубчастого колеса.
Захист курсової роботи – протягом останнього навчального тижня семестру.

Контрольна робота для здобувачів заочної форми

Завдання для виконання контрольної роботи здобувач отримує на установчій лекції.
Робота містить 5 теоретичних питань та 2 практичних завдання. 
Обсяг відповіді на кожне теоретичне питання: не менше, ніж 2 сторінки машинописного тексту. Текст відповіді повинен бути виконаний самостійно, а не скопійованим з навчального посібника. 
Практичне завдання №1. Побудова полів допусків посадок. Практичне завдання №2. «Побудова розмірних ланцюгів».
Термін надання виконаної контрольної роботи на перевірку – не пізніше, ніж за місяць до початку сесії. 

















